{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":68,"n_cols":7,"rows_kept":68,"merged":[[1,0,1,6],[3,0,43,0],[3,1,26,1],[3,2,26,2],[3,3,26,3],[3,5,43,5],[3,6,71,6],[27,1,35,1],[27,2,35,2],[27,3,35,3],[36,1,38,1],[36,2,38,2],[36,3,38,3],[36,4,38,4],[39,1,43,1],[39,2,43,2],[39,3,43,3],[44,0,52,0],[44,1,52,1],[44,2,52,2],[44,3,52,3],[44,5,52,5],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[53,2,56,2],[53,3,56,3],[53,4,56,4],[53,5,56,5],[57,0,61,0],[57,1,61,1],[57,2,61,2],[57,3,61,3],[57,4,61,4],[57,5,61,5],[62,0,66,0],[62,1,66,1],[62,2,66,2],[62,3,66,3],[62,4,66,4],[62,5,66,5],[67,0,71,0],[67,1,71,1],[67,2,71,2],[67,3,71,3],[67,4,71,4],[67,5,71,5]]}
["附件"]
["农机安全技术检测设备采购计划表"]
["序号","名称","型号","数量","技术参数","备注","总价"]
[1,"激光制动测试仪","JBJG-17A","1套","1. 内置电源：大容量聚合物锂电池，DC12-9800； ","                                                                                            \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n用于《拖拉机和联合收割机安全技术检验规范》中第六项“制动检验”",55000]
[{"$nulls":4},"2. 电池容量：≥9800mah；"]
[{"$nulls":4},"3. 外接电源：交流220V，电池充电用；"]
[{"$nulls":4},"4. 功率：≤1w；无线频率：433MHz；"]
[{"$nulls":4},"5. 工作温度：-10℃~60℃；环境湿度：30%-80%； "]
[{"$nulls":4},"6. 发射激光波长：905nm；"]
[{"$nulls":4},"7. 发射激光功率：≤1mW；"]
[{"$nulls":4},"8. 水平角度微调范围：360度；"]
[{"$nulls":4},"9. 俯仰角度微调范围：120度；"]
[{"$nulls":4},"10. 距离测量范围：0.5m-100m； "]
[{"$nulls":4},"11. 距离单次测量精度：±5cm以内； "]
[{"$nulls":4},"12. 制动距离分辨率：≤0.01m； "]
[{"$nulls":4},"13. 制动时间分辨率：≤0.01s； "]
[{"$nulls":4},"14. 充分发出的平均减速度分辨率：0.01m/s2；"]
[{"$nulls":4},"15. 能实现与激光制动测试仪设备无线连接；直接操作并控制激光制动测试仪设备对被检车辆运行轨迹实时跟踪 ，自动判断检测结果、自动生成检测报告； "]
[{"$nulls":4},"16. 能直接与灯光测试仪设备无线连接并支持牌照信息、 检测结果等数据的交互；"]
[{"$nulls":4},"17. 具备被检车辆信息综合管理功能； "]
[{"$nulls":4},"18. 具备在线车辆照相功能，支持本地车辆照片上传功能 ； "]
[{"$nulls":4},"19. 具备车辆检验报告（农业部标准）在线打印功能；"]
[{"$nulls":4},"20. 具备车辆检验报告综合管理功能；"]
[{"$nulls":4},"21. 具备车辆检验信息收集、修改、保存等功能；"]
[{"$nulls":4},"22. 具备车辆检验信息、车辆检验报告、车辆照片等软件 数据的云存储功能，可实现与路由器、打印机、单位的数据互通（当有可用的互联网连接时）；"]
[{"$nulls":4},"23. 具备用户管理、用户权限管理、操作日志查询等用户 信息和系统信息相关的功能；"]
[{"$nulls":4},"24. 软件具有PC和APP两个版本。"]
[null,"激光制动性能检测软件","JBJC22-I","1套","1. 能直接与激光制动测试仪设备无线连接并支持直接操作激光制动测试仪设备以及牌照信息、检测结果等数据的交互。"]
[{"$nulls":4},"2. 能直接与灯光测试仪设备无线连接并支持牌照信息、检测结果等数据的交互。"]
[{"$nulls":4},"3. 具备被检车辆信息综合管理功能。"]
[{"$nulls":4},"4. 具备在线车辆照相功能，支持本地车辆照片上传功能。"]
[{"$nulls":4},"5. 具备车辆检验报告（农业部标准）在线打印功能。"]
[{"$nulls":4},"6. 具备车辆检验报告综合管理功能。"]
[{"$nulls":4},"7. 具备车辆检验信息收集、修改、保存等功能。"]
[{"$nulls":4},"8. 具备车辆检验信息、车辆检验报告、车辆照片等软件数据的云存储功能，可实现与其他设备、单位的数据互通（当手机有可用的互联网连接时）。"]
[{"$nulls":4},"10.具备用户管理、用户权限管理、操作日志查询等用户信息和系统信息相关的功能。"]
[null,"设备箱",null,"1套","定制"]
[]
[]
[null,"激光反射版",null,"2块","反射板尺寸]：Φ400mm（含反射板2块，"]
[{"$nulls":4},"材料1mm碳纤维板，微棱镜反光膜"]
[]
[]
[]
[2,"前照灯检测仪","JBLZ-A","1套","1. 功能： 具有车型选择，车牌号，日期输入功能； 具有存储数据功能，可存储不少于200组测试数据； 仪器具有在室内外使用时不受外来环境光源的干扰、侵蚀功能，遮光管100mm（长度）×18mm（直径)； 带有打印功能，并带有蓝牙通信功能；带有数据判定功 能；内置可充电锂电池，电压：7.8V，容量：≥2000mah ； 外接22OV电源充电；","用于《拖拉机和联合收割机安全技术检验规范》中第七项“前照灯检验”"]
[{"$nulls":4},"2. 使用环境：-10℃～60℃；"]
[{"$nulls":4},"3. 相对湿度：≤90%；"]
[{"$nulls":4},"4. 功耗：≤1.6w；"]
[{"$nulls":4},"5. 尺寸：≤23Omm×80mm×40mm； 重量：≤1KG；"]
[{"$nulls":4},"6. 环境：防水、防雨、防潮； "]
[{"$nulls":4},"7. 测量范围：发光强度：0～99.9kcd 分辨率，0.1kcd ；"]
[{"$nulls":4},"8. 示值误差：发光强度：±10%；"]
[{"$nulls":4},"9. 检测距离：1m（装有限位杆）。"]
[3,"笔记本电脑","联想THINK E14","1台","CPU：I7-1260P 内存：16G 硬盘：512G 系统：win11"]
[]
[]
[]
[4,"线缆盘","公牛",1,"[产品品牌]：公牛"]
[]
[]
[]
[]
[5,"警戒带",null,"20卷","30M*4CM"]
[]
[]
[]
[]
[6,"打印纸",null,"10卷","57*30*30"]